NJJ-200Ex[Ver.1.5.2]機能追加および変更情報　　　2021年07月12日(月)
 【主な機能追加・変更】
・Android 7 以上にインストールしたとき、強制終了することがあるのを修正

NJJ-200Ex[Ver.1.5.0]機能追加および変更情報　　　2017年06月02日(金)

 【主な機能追加・変更】
・データ途切れ検出機能
　探査中に画像途切れを連続して２ライン以上検知したとき、
　「データ途切れがあります」のメッセージを表示。
　　※速度超過ライン(１ライン)ではメッセージは表示されません。
　画像途切れ部分まで戻って再探査(データ上書き)できます。
　　※速度超過ライン(１ライン)も再探査可能。
・Aモード表示データの初期値を「固定」から「最新」に変更。

--------------------------------------------------------------------
NJJ-200Ex[Ver.1.4.0]機能追加および変更情報　　　2016年05月18日(水)

【主な機能追加】
・大型タイヤ対応
・浅部フィルタ対応
・高速探査対応
・センサ通信内容変更対応
・Android 5 対応
・Nexus7(2013)[Androidバージョン6.0.1]対応
・詳細探査
・プリンタ対応(DPU-S445-01B-EおよびPD-24)

--------------------------------------------------------------------
【機能追加・変更】
初期設定画面より
①[浅部フィルター]
　→探査画像の浅い部分に現れる雑音を低減させる機能です。
　　　①-1 ON
　　　①-2 OFF

②[バック処理]
　→測定中にバックしたときの画像処理機能(下記②-1～②-4から選択)です。
　　測定中にバックしたときは自動感度調整に使用するゲインカーブを最終2m分の
　　データで作成し、以降このカーブによって処理をする。感度が著しく変化した
　　ときは、再度バックすることでそのあたりのゲインカーブをデータ作成し直し、
　　再度自動感度調整する
　　　②-1 OFF　　
　　　②-2 平均波処理＋自動感度調整
　　　②-3 固定表面波処理＋自動感度調整
　　　②-4 平均

③[測定終了時の自動検出]
　→測定終了時の自動検出設定機能です。
　　　③-1 OFF
　　　③-2 初めから検出
　　　③-3 終わりから検出

④[タイヤ設定]
　→標準タイヤ、大型タイヤの設定です。
　　　④-1 標準
　　　　　標準タイヤの時は、[初期設定]のタイヤ設定を[標準]に設定します。
　　　④-2 大型
　　　　　大型タイヤ装着時、[初期設定]のタイヤ設定を[大型]に設定します。
　　　  →[大型]に設定時、[ご注意]のコメントが表示されます。
　　　　  コメント内容をご確認の上、[確認]をタップしてください。
　　　　　「コメント内容」
　　　　　　標準タイヤでご使用になる場合は「標準」に、大型タイヤをご使用
　　　　　　になる場合は「大型」に設定して下さい。
　　　　　　謝った設定をしてご使用すると測定距離に誤差が生じます。
　　　　　　また大型タイヤは、探査面に凹凸があり、装置底面を擦って走査が
　　　　　　出来ない場合に、ご使用下さい。
　　　　　　但し、かぶり深さ測定において、標準タイヤと比べ、誤差が大きく
　　　　　　なる場合がありますので、予めご了承の上、ご使用下さい。

　　　  →[大型]に設定時、探査画面はスタートボタン矢印が丸で囲まれ、
　　　　  距離表示の枠内が黄色に変更されます。また、[大型]で保存された
　　　　　データ読込時も同様にスタートボタン矢印が丸で囲まれ、
　　　　　距離表示の枠内も黄色に変更されます。
　　
　　　　→[初期設定]のタイヤ設定を[標準]または[大型]に設定変更した場合のセンサーの設定値。
　　　　　→センサー本体側の設定値が[標準]または[大型]に変更されます。
　　　　　→スマフォとセンサーの通信設定が同期したとき、センサーの設定値で
　　　　　　初期設定も設定されます。
　　　　　　 ＊センサーの設定値が[大型]に設定されている時、スマフォとセンサーの通信設定が
　　　　　　　 確立(同期)すると、NJJ-200Exアプリは[大型]の設定で立ち上がります。

　　　　　　項目	大型タイヤ	　　　　　標準タイヤ
　　　　　タイヤ径	79.58mm	　　　　　　　　　47.75mm
　　　　　距離誤差	1000±25mm	　　　　　1000±10mm
　　　　　サイズ	169±2.5（W）×　　　　　 149±2.5（W）×
　　　　　　　　　　　　239±2.5（D）×           207±2.5（D）×
　　　　　　　　　　　　150.5±2.5（H）mm         134.5±2.5（H）mm
　　　　　　　　　　   （ハンドル、車輪を含む）	 （ハンドル、車輪を含む）
          質量	        1.3kg                     1kg
                        タイヤ単体約300g
                       （バッテリーパックを含む。（バッテリーパックを含む。
                         スマートフォンを除く）	   スマートフォンを除く）
          最低地上高	20mm	                  4mm

⑤[探査速度設定]
　　　　⑤-1 標準　→ 2.5mmピッチでセンサーから探査データが届く
　　　　⑤-2 倍速　→ 5.0mmピッチでセンサーから探査データが届く(バックスクロールも同じ)
                　　　描画データは補間(移動平均)により2.5mmで行う
　　　　⑤-3 高速　→ 10.0mmピッチでセンサーから探査データが届く(バックスクロールも同じ)
                      描画データは補間(移動平均)により2.5mmで行う

　　　　　鉄筋アシスト機能のLED点灯、音とブザーが鳴る間隔
　　　　→[倍速][高速]に設定時(5.0mmと10.0mm)
　　　　　5.0mmピッチ探査ライン上で鉄筋アシスト機能が働いた場合、前後±5.0mmと中央で音とブザーが鳴る
　　　　　　(5.0mmピッチ間隔の前、中央、後の３つの探査ライン上）
　　　　　データ補間ライン上で鉄筋アシスト機能が働いた場合、前後±2.5mm位置で音とブザーが鳴る
　　　　　 （5.0mmピッチの前、後ろの２つの探査ライン上）

⑥[保存フォルダ変更]
　　内部ストレージの直下に[NJJ200]フォルダを作成

⑦[詳細探査]
　　　　主に探査深度が深い部分の画像を見やすくします。
　　　　詳細探査Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとアルファベットの順に１ラインごとの平均化回数が増えます。
　　　　１ラインごとの平均化回数を増やすことにより、ノイズが軽減されます。
　　　　アルファベットの順に平均化回数が増えるため(計算が増える)、探査速度は遅くなります(速度超過アラームが早く鳴ります)。
　　　　⑦-1 詳細探査Ａ　→ １ラインごとの平均化回数７回
　　　　⑦-2 詳細探査Ｂ　→ １ラインごとの平均化回数21回
　　　　⑦-3 詳細探査Ｃ　→ １ラインごとの平均化回数35回
　　　　⑦-4 詳細探査Ｄ　→ １ラインごとの平均化回数49回






